Calib I:

* Kết nối
* Chọn gain, 8
* Đo
* Tính CHC, CHV